# GPIO使用说明

1. 触发源

信号线 接GPI30+

地 接GPI30-

1. 读写器状态

外设接GPO29-（输出电压）和GND

1. 读卡状态

外设接GPO28+12V（输出电压）和GND